# ToDo

- [ ] Behälter unten rechts anzeigen
- [ ] Status für Netzwerk oben neben Uhrzeit
- [ ] Fix Fehler, wenn keine Getränke hinzugefügt worden sind
- [ ] Schriftarten Lokal machen 
- [x] Probleme beim Laden der Container im Setup
- [ ] Container option "Auto tare" hinzufügen
  - Heißt, sobald ein Inhalt in einen Container eingestellt wird und das Volumen angegeben ist, werden die Sensoren auf den aktuellen Füllstand als 100% gesetzt
- [ ] Nach Speichern des Setups und bei Einmessen auf Schließen, Setup verlassen


------ 
# New

- Gesamtvolumen des Containers komplett entfernen
- Bei Behälter aktualisieren wird das Volumen des neu zu stellendes Behälters eingestellt, welches dann als 100% interpretiert wird
- Im Setup kommt ein neues Feature, tarieren von Wägezelle (also der 0-Wert der Wägezelle) nach Speicherung, anstatt aktueller 2-Wege-Tarierung
- Ultraschallsensor wird entfernt
- Wenn Sensorik für Behälter vorhanden ist, nutze Wägezelle des Containers und messe anhand dessen Inhaltsmenge
- 1G=1ML
- Bei Einstellung neues Inhalts wird das Gewicht als ml übersetzt, danach wird Gewicht-Eingestellte Millitier gerechnet, das Ergebnis ist das Gewicht des Behälters